|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (Электромонтажная организация)  |  | (город) |
|  |  |  |
| (Подразделение) |  | (заказчик) |
|  |  |  |
| (участок) |  | (объект) |
|  | " |   | " |   |  |   | г. |
|  |
|  |
| **ПРОТОКОЛ** |
| **осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных**  |
| **устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно** |
|  |
|  |
| На смонтированном электрооборудовании (перечисленном в прилагаемой к акту ведомости) согласно требованиям СНиП 3.05.06-85, ПУЭ-98 и документации заводов–изготовителей произведены: |
|  |
| 1. Регулировка механической части коммутационных аппаратов, их контактных пар, приводов |
|  и блокировок |  |
|  | (результат) |
|  |
| 2. Проверка коммутационных аппаратов, приводов к ним и блокировок на многократное  |
| включение и выключение |  |
|  | (результат) |
| 3. Фазировка первичных цепей коммутации |   |
|  |
| (результат) |
|  |
| 4. Проверка свободного перемещения и надежной фиксации выкатных элементов КРУ в рабочем  |
| и контрольном положении, работы шторок и механических блокировок |   |
|  |
| (результат) |
|  |
| 5. Смазка трущихся деталей и контактов коммутационных аппаратов |   |
|  |
| (выполнено) |
|  |
| 6. Проверка уровня изоляционного масла в электрических аппаратах и при необходимости  |
| их доливка |  |
|  | (результат) |
|  |
| 7. Осмотр и проверка контактных соединений на соответствие требованиям нормативно- |
| технической документации |  |
|  | (выполнено) |
|  |
| 8. Проверка открывания дверей камер (ячеек, шкафов), работы замков и выполнения проектных  |
| надписей |  |
|  | (выполнено) |
|  |
| Заключение |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Измерения произвел |   |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
|  |
|  |
| Проверил производитель работ |   |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |